**KULLANILAN YÖNTEM**

Samanları küçük parçalara ayırarak 3 farklı beton kalıbı hazırlandı.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kalıp | Saf beton |
| 2. Kalıp | Beton + 20 g saman karışımı |
| 3. Kalıp | Beton + 40 g saman karışımı |

24 saat bekletilerek sertlik kazanan beton kalıplarıyla iki aşamalı deney gerçekleştirildi;

1.Aşama: Isı yalıtımı

2.Aşama: Sağlamlık